|  |
| --- |
| **附件2：2024年三亚理工消防设备采购需求表** |
| 名称 | 技术规格参数要求 | 体考图片 | 暂估数量 | 备注 |
| 消防栓门 | 铝合金定例、分几个尺寸 | 泗火丝0 | 80  | 需自行测量尺寸并负责拆旧换新 |
| 水带 | 8-65-20国标水带、正规消防设备公司生产、企业遇过四木盾量体系认证、产品符合回水ccc认证、近期生产、民备出厂检验合格讧、消防水带位脑报告 |  | 60  | 包含安装并回收旧水带至指定位置 |
| 水枪 | KY65、要求同上 |  | 60  | 合安装 |
| 软管 | JPS0.8-19/25,要求同上 |  | 60  | 含拆旧装新 |
| 二氧化硫灭火器 | MT/2,正规消防设备公司生产、企业运过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 80  |  |
| 手推式干粉灭火器 | MFTZ/ABC30,正规消防设备公司生产，企业通过国京质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司示保。 |  | 50  |  |
| 干物灭火器 | MFZ/ABCAA.正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配各出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 80  |  |
| 防护服 | 97款，175-180码，正规消防设备公司生产，企业通过国末质量体系认证，产品符合《消防员抢险牧报服》执行标准，配备出厂检验合格证。 |  | 10  |  |
| 安全出口(暗装) | G00D-xf2新国标安全出口，正规消防设备公司生产，企业通过国不质量体系认证，产品有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 | 安全出口 EXIT | 100  | 负责安装(旧的拆除，新的内嵌式安装) |
| 应急照明灯 | WTF-JQ0511新国尽安全出口、正观消防设备公司生产，企业通过国末历量体系认证，产品有国木消防产品长验中心位验报告、消防认证。 |  | 100  | 负责拆旧装新 |
| 消防设施使用图示未 | 品胶写真昭讯、尺寸根报箱门大小定制、 |  | 80  | 负贵安装 |
|
|
|
|
|
| 退查记示未 | 写真贴祇定制14×10cm |  | 1000  |  |
| 水带接口 | SN65新回标消防阀，钢制。正规消防设备公司生产，企业通过国家盾量体系认证，产品符合ccc认证，有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 20  | 包合拆旧装新 |
| 软管接口 | 要求同消防卷盘，为配套产品 |  | 45  | 包合拆旧装新 |
| 灭火弹 | 投抑型灭火宝IL,正规消防设备公司生产，企业通过国京质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码。 |  | 20  |  |
| 呼吸器 | TZL30.正规消防设备公司生产，企业通过国家盾量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 20  |  |
| 灭火毯 | 1.5m×J.5m,硅胶灭火轻，双面涂层。正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 40  |  |
| 灭火器箱 | MFZ/ABCA,铁制，为灭火器配套设备，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证，近期生产，配备出厂位验合格证 | 灭火省红\*T11D | 45  | 负责安装 |
| 应急疏散平面图 | 40\*60mm/正克力材料。 | IMG_256 | 70  | 楼层亚克力逸生示意图：含设计制作安装。 |