|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：2024年三亚理工消防设备采购需求表** | | | | |
| 名称 | 技术规格参数要求 | 体考图片 | 暂估数量 | 备注 |
| 消防栓门 | 铝合金定例、分几个尺寸 | 泗火丝  0 | 80 | 需自行测量尺寸并负责拆旧换新 |
| 水带 | 8-65-20国标水带、正规消防设 备公司生产、企业遇过四木盾 量体系认证、产品符合回水ccc 认证、近期生产、民备出厂检 验合格讧、消防水带位脑报告 |  | 60 | 包含安装并回收旧水带至指定位置 |
| 水枪 | KY65、要求同上 |  | 60 | 合安装 |
| 软管 | JPS0.8-19/25,要求同上 |  | 60 | 含拆旧装新 |
| 二氧化硫灭火器 | MT/2,正规消防设备公司生 产、企业运过国家质量体系认 证，产品符合国家ccc认证、近 期生产，配备出厂检验合格 证，有消防编码，保险公司承 保。 |  | 80 |  |
| 手推式干粉灭火器 | MFTZ/ABC30,正规消防设备公 司生产，企业通过国京质量体 系认证，产品符合国家ccc认证 、近期生产，配备出厂检验合 格证，有消防编码，保险公司 示保。 |  | 50 |  |
| 干物灭火器 | MFZ/ABCAA.正规消防设备公司 生产，企业通过国家质量体系 认证，产品符合国家ccc认证、 近期生产，配各出厂检验合格 证，有消防编码，保险公司承 保。 |  | 80 |  |
| 防护服 | 97款，175-180码，正规消防设 备公司生产，企业通过国末质 量体系认证，产品符合《消防 员抢险牧报服》执行标准，配 备出厂检验合格证。 |  | 10 |  |
| 安全出口(暗装) | G00D-xf2新国标安全出口，正 规消防设备公司生产，企业通 过国不质量体系认证，产品有 国家消防产品检验中心检验报 告、消防认证。 | 安全出口 EXIT | 100 | 负责安装(旧的拆除， 新的内嵌式安装) |
| 应急照明灯 | WTF-JQ0511新国尽安全出口、正 观消防设备公司生产，企业通 过国末历量体系认证，产品有 国木消防产品长验中心位验报 告、消防认证。 |  | 100 | 负责拆旧装新 |
| 消防设施使用图示未 | 品胶写真昭讯、尺寸根报箱门 大小定制、 |  | 80 | 负贵安装 |
|
|
|
|
|
| 退查记示未 | 写真贴祇定制14×10cm |  | 1000 |  |
| 水带接口 | SN65新回标消防阀，钢制。正 规消防设备公司生产，企业通 过国家盾量体系认证，产品符 合ccc认证，有国家消防产品检 验中心检验报告、消防认证。 |  | 20 | 包合拆旧装新 |
| 软管接口 | 要求同消防卷盘，为配套产品 |  | 45 | 包合拆旧装新 |
| 灭火弹 | 投抑型灭火宝IL,正规消防设 备公司生产，企业通过国京质 量体系认证，产品符合国家ccc 认证、近期生产，配备出厂检 验合格证，有消防编码。 |  | 20 |  |
| 呼吸器 | TZL30.正规消防设备公司生 产，企业通过国家盾量体系认 证，产品符合国家ccc认证、近 期生产，配备出厂检验合格 证，有消防编码，保险公司承 保。 |  | 20 |  |
| 灭火毯 | 1.5m×J.5m,硅胶灭火轻，双面 涂层。正规消防设备公司生 产，企业通过国家质量体系认 证，产品符合国家ccc认证、近 期生产，配备出厂检验合格 证，有消防编码，保险公司承 保。 |  | 40 |  |
| 灭火器箱 | MFZ/ABCA,铁制，为灭火器配 套设备，正规消防设备公司生 产，企业通过国家质量体系认 证，产品符合国家ccc认证，近 期生产，配备出厂位验合格证 | 灭火省红  \*T11D | 45 | 负责安装 |
| 应急疏散平面图 | 40\*60mm/正克力材料。 | IMG_256 | 70 | 楼层亚克力逸生示意 图：含设计制作安装。 |